1. **亲收到货以后，请先检查物品是否有受损、漏发、错发件，并及时联系我们更换，补发，如果是因为亲自己弄丢的、损坏的，也请如实相告。**
2. **主板出厂前均已刷过固件，并且测试过，请直接使用，不用再刷固件。擅自刷固件的，产生的售后问题，我们将会拒绝。**

**4、装机过程如果遇到什么困难，或者不确定的，可以直接联系旺旺，或者加售后技术人员qq：549897279.**

**5、如果觉得机器好用的，还希望亲给个好评上个图，我们非常需要亲的支持，适时我们会返现8元，如果觉得机器有问题，或者有需要改进的地方，也请联系我们，我们非常需要亲的宝贵意见。**

**注意事项：（根据前车之鉴总结而来，望各位重视！！！）**

**1.电路板出厂前已经调试好，勿拆卸，后果自负！**

**2.电路板接线需严格按照主板接线图，仔细认真观看《12-主板接线详解》，烧板自负！**

**3.主控板电机插线方向先随便（不会烧驱动的），待上电调试时纠正，电机接反会反转，反插即可！**

**4.远离限位开关为正方向，接近限位开关为反方向。限位开关常开！**

**5.安装挤出机时不要折到发热棒根部导线，来回折会断掉！**

**6.主板上绿色接口端子和蓝色接口端子接线一定要充分，否则容易烧接口端子！**

**7.限位开关3个脚接中间和靠近弹片根部的脚！**

**技术人员QQ：549897279**

**教程以自己思考为主，技术支持为辅！！！**